|  |
| --- |
| **ПРАЙС-ЛИСТ на продукцию фабрики "ГОТИКА"**  |
|
| Толщина плитки (любая форма) | Коллекция |
| NATUR | PREMIUM | GRANITE |
| BRONZE | SILVER | GOLD | FERRO | FINO | FINERRO |
| 40мм | 1320 | 1180 | 1320 | 1630 |   |   |   |
| 50мм | 1440 | 1320 | 1470 | 1780 |   |   |   |
| 60мм | 1550 | 1460 | 1620 | 1930 | 2420 |   |   |
| 60мм кр формат | 1670 | 1610 | 1770 | 2080 | 2660 |   |   |
| 70мм | 1670 | 1620 | 1770 | 2080 |   |   |   |
| 80мм | 1750 | 1650 | 1810 | 2120 | 2680 | 2800 | 2980 |
| 80мм кр формат | 1920 | 1830 | 1960 | 2290 | 2950 | 3070 | 3260 |
| 100мм | 2010 | 1940 | 2080 | 2410 | 3070 | 3180 | 3350 |
| 100мм кр формат | 2180 | 2130 | 2290 | 2620 | 3720 | 3830 | 4010 |
| 120мм | 2410 | 2450 | 2630 | 3020 | 4000 | 4110 | 4390 |
|   |
| **ДОСТАВКА РАССЧИТЫВАЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО** |
|  |
| **NATUR** - серия колормикс (неравномерное смешивание 2-3 цветов) |
|  |
| **PREMIUM** - серия с добавлением декоративных элементов и дополнительной обработкой: |
|
| ***BRONZE*** - с добавлением в верхний слой песчаных и гравийных заполнителей с последующей дробеструйной обработкой |
|
| ***SILVER*** - с добавлением в верхний слой гранита с последующим отмывом |
| ***GOLD*** - с добавлением в верхний слой различных сочетаний камней ценных пород (с обязательным присутствием кварца) с последующим отмывом |
|
|  |
| **GRANITE** - с использованием эксклюзивных камней ценных пород и дополнительной обработкой, позволяющей добиться фактуры "под гранит": |
|
| ***FERRO / FERRO LITE*** - дробеструйная обработка / керлинг (обработка щетками) с последующей термообработкой |
|
| ***FINO*** - шлифованная поверхность |
| ***FINERRO*** - дробеструйная обработка после шлифования |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SAVE** - система защиты плитки (дополнительная обработка гидрофобизаторами, для снижения водопоглащения и лучшей цветоустойчивости) - по запросу (GRANITE - бесплатно, остальные коллекции плюс 200 рублей/м2) |
|
|
|